2026年北京市西城区儿童青少年学习用品类产品（读写台灯）产品质量监督抽查实施细则
1. 适用范围

本细则适用于北京市西城区儿童青少年学习用品类产品（读写台灯）产品质量监督抽查。抽查产品包括：儿童青少年用读写作业台灯。

2. 检验方法
2.1 检验依据
GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值  第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）
GB 40070—2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求
GB/T 7000.1—2023 灯具  第1部分：一般要求与试验
GB/T 7000.204—2023 灯具  第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具
GB/T 9473—2022 读写作业台灯性能要求
GB/T 17743—2021 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
2.2 判定依据
GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值  第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）
GB 40070—2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求
GB/T 7000.1—2023 灯具  第1部分：一般要求与试验
GB/T 7000.204—2023 灯具  第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具
GB/T 9473—2022 读写作业台灯性能要求
GB/T 17743—2021 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
检验项目
表1 儿童青少年用读写作业台灯
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构
	走线槽
	GB/T 7000.1—2023

GB/T 7000.204—2023

	
	
	带有不可替换光源的灯具
	GB/T 7000.1—2023

GB/T 7000.204—2023

	
	
	带有非用户替换光源的灯具
	GB/T 7000.1—2023

GB/T 7000.204—2023

	
	
	平稳度
	GB/T 7000.204—2023

	2
	外部接线和内部接线
	电源连接方法
	GB/T 7000.1—2023

GB/T 7000.204—2023

	
	
	软线固定架
	GB/T 7000.1—2023

GB/T 7000.204—2023

	3
	防触电保护
	GB/T 7000.1—2023

GB/T 7000.204—2023

	4
	耐久性试验和热试验
	耐久性试验
	GB/T 7000.1—2023

GB/T 7000.204—2023

	5
	耐热、耐火和耐起痕
	耐热
	GB/T 7000.1—2023

GB/T 7000.204—2023

	
	
	耐燃烧和防引燃
	GB/T 7000.1—2023

GB/T 7000.204—2023

	6
	骚扰电压（电源接口）
	GB/T 17743—2021

	7
	辐射骚扰（30MHz~1GHz）
	GB/T 17743—2021

	8
	谐波电流
	GB 17625.1—2022

	9
	显色指数（Ra、R9）
	GB 40070—2021

	10
	视网膜蓝光危害
	GB 40070—2021

	11
	波动深度
	GB 40070—2021

	12
	遮光性
	GB 40070—2021

	13
	照度及照度均匀度
	GB 40070—2021

	14
	噪声
	GB/T 9473—2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
4.抽样
4.1一般情况下，每个经营主体每类产品抽取1-2种。
4.2样品应由抽样人员从被抽样经营主体成品库、货架或产品集中存放地具有质量检验合格证明的待销产品中随机抽取。

4.3抽样基数满足抽样数量即可，使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法抽取同一产品（指同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号）为样品。抽样数量2台，1台检测，1台备用。
4.4被抽样经营主体应根据实际情况自行填写《监督抽查产品信息确认单》，对抽查样品需要事先说明或检验需要的信息予以确认。
如受检单位未能对样品参数进行确认，则由检验机构根据抽查实施细则中的标准要求和产品强制性认证的相关要求对产品进行检测。
4.5样品及抽样单内容由被抽样经营主体经手人确认无误后，在抽样单上签署意见并签字、加盖公章。
4.6当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有被抽样经营主体经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。
4.7抽样人员负责将检验用样品携带或寄送到指定的检验机构；抽取的备用样品封存于被抽样经营主体。被抽样经营主体应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。
5.判定原则
所检项目全部符合要求，检验结论为合格，否则为不合格。
当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。
法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。
6.异议处理
被抽样生产者、销售者对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向北京市西城区市场监督管理局提交书面复检申请（原件），并附营业执照等主体证明材料（异议材料同时抄送承担监督抽查后处理工作的区局）；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。异议受理部门应依法处理或委托有关部门处理受检单位提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。
