附件
西城区国动办808工程消防系统改造

项目要求

一、改造内容

将原管网式七氟丙烷灭火系统，改造为无管网气体灭火系统。包括原管网式气体消防拆除、风管孔洞密闭封堵、各防护区域新建分体式气体消防。
二、拟改造气体灭火系统区域

共9个房间：综合机房（一）、综合机房（二-1）、综合机房（二-2）、综合机房（三）、综合机房（四）、综合机房（五）、配电室、发电机房、储油间。

	房间名称
	面积（平方米）
	高度（米）

	综合机房（一）
	23
	4

	综合机房（二-1）
	13.1
	4

	综合机房（二-2）
	13.1
	4

	综合机房（三）
	23.5
	4

	综合机房（四）
	32.3
	4

	综合机房（五）
	18
	4

	配电室
	35
	4

	发电机房
	38.5
	4

	储油间
	24.2
	4


注：各房间面积为预估，以实际测量为准。

三、改造要求

1.本项目预算（最高限价）人民币29.4万元，该金额为项目投标报价最高限额。中标价格作为工程合同价，为全费用包干价，包含完成本项目全部实施工作所需的所有费用，包括但不限于设计费、施工费（设备材料费、及附加税费、配套耗材）、技术服务、质保售后、协调报审等一切明示及隐含费用。中选单位完成全部工作后，采购人不再另行支付任何费用，参选单位报价须综合考虑全部成本，报价超出预算限价视为无效报价。

2.本项目设计单位须具备消防设施工程设计专项乙级（含）以上资质。

3.本项目施工前须提交施工方案，并进行施工交底后方可施工。

4.本项目建成后须满足消防主管（监管）部门（区住建委、区消防救援局、街道）的验收要求。

5.若工程未能一次性通过验收，成交供应商须无条件按照相关部门提出的整改意见进行返工、整改，直至取得消防验收合格证明为止。由此产生的所有材料费、人工费、检测费及工期延误等费用，均由成交供应商自行承担。

